{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":6740,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":16,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,15],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[14,0,14,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["2025年农村综合改革转移支付项目资金分配情况表"]
["单位：新源县财政局",{"$nulls":14},"单位：万元"]
["序号","地州市","项目名称","县市区","乡镇（街道）名称","行政村名称","资金安排",null,null,"资金支出金额","资金执行进度","主要建设内容","项目建设进度（是否开工）","施工进度","受益农村人口数量（人 ）","备注"]
[{"$nulls":6},"小计","中央综改资金（项目部分）","自治区综改资金（项目部分）"]
[{"$nulls":5},"合计",400,400]
[1,"伊犁哈萨克自治州","新源县阿热勒托别镇喀拉苏村美丽乡村巷道建设项目","新源县","阿热勒托别镇","喀拉苏村",50,50,{"$nulls":3},"砌筑卵石人行道700平方米，砌筑护树卵石水渠31立方米，戈壁路垫层540平方米，新建长20米、宽4米涵管桥1座，修建休憩亭3个，新建铁艺围栏1700米，围栏内部土方平整回填150立方米，部分残墙断壁维修等。","否",null,4520]
[2,"伊犁哈萨克自治州","新源县阿热勒托别镇喀拉盖勒苏村主要道路提升改造项目","新源县","阿热勒托别镇","喀拉盖勒苏村",50,50,{"$nulls":3},"对喀拉盖勒苏村主要道路进行提升改造，主要内容为铺设彩砖人行道270米，宽1.5米；铺设路沿石100米，铺设宽4米砂砾路2500米，新建60梯形渠730米及8个入户桥涵，新建太阳能路灯20盏及相关配套基础设施。","否",null,3748]
[3,"伊犁州","新源县阿勒玛勒镇“一事一议”路灯建设项目","新源县","阿勒玛勒镇","铁勒喀拉村、吾瑞克特阿热勒村、阿勒玛勒村、塔格尔布拉克村、阿克其村",50,50,{"$nulls":3},"在铁勒喀拉村、阿克其村建设130盏9米太阳能路灯及配套设施，在阿勒玛勒镇铁勒喀拉村、吾瑞克特阿热勒村、阿勒玛勒村、塔格尔布拉克村、阿克其村建设约155盏8米太阳能路灯，提升照明效果，切实提高群众满意度，着力解决群众急难愁盼揪心事。","否",null,4240]
[4,"伊犁州","新源县喀拉布拉镇村庄巷道路灯提升建设项目","新源县","喀拉布拉镇","喀拉布拉村、昆托别村、阿克托干村",50,50,{"$nulls":3},"计划新建提升安装村庄巷道太阳能路灯196盏。其中：新建9米太阳能路灯50盏，光源LED100W（飞利浦芯片），锂电池120AH内含智能控制器系统，具备保温层装置，每天亮6-8小时，光伏板80WP*2块（6V高效发电20%以上），基础：600*600*900（mm) 。\n新建6米太阳能路灯76盏，光源LED50W（飞利浦芯片），锂电池70AH内含智能控制器系统，具备保温层装置，每天亮6-8小时，光伏板80WP（6V高效发电20%以上），基础：600*600*700（mm）。\n改造提升70盏，光源LED50W（飞利浦芯片），锂电池70AH内含智能控制器系统，具备保温层装置，每天亮6-8小时，光伏板80WP（6V高效发电20%以上）。","否",null,800]
[5,"伊犁州","新源县则克台镇阿西勒村“一事一议”路灯建设项目","新源县","则克台镇","阿西勒村",50,50,{"$nulls":3},"采购及安装6米太阳能路灯300盏，8米太阳能路灯100盏","否",null,800]
[6,"伊犁州","新源县则克台镇铁木里克村“一事一议”柏油路项目","新源县","则克台镇","铁木里克村",50,50,{"$nulls":3},"铺设1公里长、宽3.8米的柏油路","否",null,248]
[7,"伊犁州","新源县那拉提镇喀拉苏村太阳能路灯建设项目","新源县","那拉提镇","喀拉苏村",50,50,null,40,null,"在喀拉苏村新建太阳能路灯165盏，整灯使用寿命不低于5万小时；灯杆高9米，壁厚大于2.50mm。","是",null,1903]
[8,"伊犁州","新源县那拉提镇阿尔善村太阳能路灯建设项目","新源县","那拉提镇","阿尔善村",50,50,null,40,null,"在阿尔善村新建太阳能路灯165盏，整灯使用寿命不低于5万小时；灯杆高9米，壁厚大于2.50mm。","是",null,900]
["   综改项目支持范围：行政村内户外道路（或巷道）硬化、村内坑塘沟渠排灌设施、文体设施、环卫设施、村容村貌改造、村庄整治等大多数村民迫切需要，可直接受益的村内基础设施和公共服务设施建设，必须是村民和村民代表通过民主议事程序议定，没有履行村民议事程序的项目不支持，跨村级村外的公益事业、已有其他财政专项资金支持的公益事业不得列入支持范围。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}